**Инструкция по эксплуатации изделий из дерева**

1. Внимание!!! В помещении, где будут установлены столярные изделия, должны быть закончены ремонтные работы (штукатурные, стяжки, побелки и др.), т.к. нормальный режим влажности в помещении после установки изделий должен составлять 45%- 55%. Чрезмерная сухость и влажность одинаково вредны для изделий из натурального дерева.

2. Температура в помещении должна быть в пределах от 18 градусов до 22 градусов, иначе может возникнуть неравномерное высыхание древесины и деформация деталей.

3. При эксплуатации необходим уход за всеми лакированными поверхностями. Протирать поверхности мягкой тканью и средствами на восковой основе для ухода за мебелью. Для очистки столярных изделий следует применять только неагрессивные вещества, не содержащие абразивы и органические растворители. Недопустимо обливать изделия водой и другими жидкостями или протирать изделия мокрой тканью (могут остаться разводы, белые пятна, что ухудшит внешний вид изделий).

4. Изделия следует предохранять от повреждений острыми предметами, каблуками, животными, воздействия агрессивных химических веществ, песка и прочих абразивов, прямых солнечных лучей, огня, воды, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха.

5. Уход за поставленными по настоящему договору изделиями осуществляет Покупатель за свой счет.

6. О  замечаниях и предложениях связанных с качеством изделий просим сообщать уполномоченным представителям компании.

7. Инструкция составлена в соответствии с положениями ГОСТ 475-78 и гарантирует соответствие конструкций требованиям настоящего стандарта